ROL(AC)

ROR

ASR

SWAB(AC)

AL2SHARA TSAWE AKLB MSH DOB KOD

FFFF -> ASR ->FFFF–C=1

FFFE ->ASR ->FFFF - C=0

7FFF ->ASR ->3FFF-C=1

8000 ->ASR ->C000-C=0

8001 ->ASR ->C000-C=1

FFFF ->ROR->7FFF-C=1

FFFE ->ROR ->7FFF - C=0

8000 ->ROR ->4000-C=0

8001->ROR ->400-C=1,V=1